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PW2312A(24V)

C41

100nF (104) 10% 50V

GND

SW-V3.3

GND

SW-V3.3

C46

22pF (220) 5% 50V

C42

100nF (104) 10% 50V

DV3.3

GND

GND

R42

15KΩ (1502) ±1%

C48

100U/35V

DC24V

L2

10uH ±10%/1A

C43

100U/16V

D6

US1M C45

10uF (106) 10% 50V

R43

47KΩ (4702) ±1%
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